ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку технического газа

Поставка товара осуществляется в течении 3(трех) календарных дней после заключения договора. 
Доставка по адресу: 115409, г. Москва, ул. Москворечье, д. 20.
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	Наименование
	Характеристика
	Поставка
	Единица измерения в соответствии с ЕСКЛП/ Единица измерения Товара (шт)
	Кол-во

	Ацетилен (газ)
	Ацетилен (газ) марки Б, сорт 2, ГОСТ 5457-75
 Назначение – проведение сварочных работ, в баллонах 40 литров, 6 кг. 
Чистота не менее 98,8%
Давление в баллоне 1,6 Мпа
Баллоны: 40 л, ГОСТ 949-73 аттестованный, рабочее давление 2,5 МПа, диаметр цилиндра 219 мм, длина корпуса 1370 мм, масса 90 кг, температурный диапазон при эксплуатации от -50 град С до +60 град С
	Баллоны 40 литров, 6 кг. Поставка осуществляется   специализированным транспортом Поставщика. Баллоны окрашены в белый цвет и имеют маркировку «Ацетилен» Разгрузочно-погрузочные работы осуществляются с помощью технических средств Поставщика. Заказ продукции осуществляется за 3 – 5 дней. В случае экстренной необходимости – доставка продукции в течение 24 часов
	
баллон/шт.
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Главный инженер                                                                                                                   Давытов А.А.



