ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку товара (водонагреватели)
1. Общие положения
1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)
1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20. 
1.3. Предмет закупки: поставка водонагревателей 
2. Описание объекта закупки
2.1. Наименование, характеристика и количество товара указаны в Приложении № 1
Приложение № 1
	№п/п
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	Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс IF 50 V pro ЭдЭБ00245


	Установка
вертикальная
Способ крепления
настенный
Управление
электронное
Напряжение сети
220(230) В
Мощность
2 кВт
Форма
овальная
Объем
50 л
Цвет
белый
Тип ТЭНа
мокрый
Материал бака
нержавеющая сталь
Внутреннее покрытие бака
нет
Мах тем-ра нагрева воды
75 °С
Самодиагностика
да
Резьба для подключения воды
1/2 дюйма
Наличие сетевой вилки
да
УЗО в комплекте
да
Пульт ДУ
нет
Высота
880 мм
Ширина
453 мм
Глубина
263 мм
Вес нетто
12.6 кг
Габариты без упаковки
453х263х880 мм
Серия
Flat Plus Pro
Количество ТЭНов
2 шт
Макс. давление воды
7 бар
Подводка
нижняя
Магниевый анод
да
Ускоренный нагрев
да
Предохранительный клапан
да
Обратный клапан
есть
Время нагрева на 45 °C
78 мин
Степень защиты от воды
X4 IP
Дисплей
есть
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
нет
Умный дом
нет
Голосовой помощник
нет
Фильтр для воды
нет
Преимущества Термекс IF 50 V pro
· Корпус сконструирован по технологии Double Tank. За счет этой технологии водонагреватель становится плоским, занимает мало места и его легко разместить даже в малогабаритной квартире;
· Стабильность в любых условиях: особая конструкция внутреннего бака надежно защищена от гидроударов и перепадов температур;
· Эффективная работа: 4 запрограммированных режима нагрева решат любую поставленную задачу: ускоренный, стандартный, экономичный, режим защиты от замерзания NO FROST;
· Высокая надежность: сочетание аустенитной нержавеющей стали ASTN+ и технологии сварки G.5 надежно защищает водонагреватель от коррозии, и обеспечивает годы бесперебойной работы;
· Интеллектуальный контроль: система самодиагностики и сообщения об ошибках;
· Режим NO FROST используется в зимнее время года, чтобы вода внутри бака не замерзала. При этом температура поддерживается на уровне 10 °С;
· Защита от включения без воды сработает в случае, когда бак пуст;
· Защита от перегрева;
· Мощность режимов нагрева: 700/1300/2000 Вт;
· УЗО (Защита от поражения электрическим током);
· Надежная крепежная планка для фиксации агрегата на стену;
· Корпус Термекс IF 50 V pro ЭдЭБ00245 из белоснежного ударопрочного пластика - не выгорает и не желтеет на солнце;
· В моделе установлен сливной патрубок для быстрого слива воды;
· Удобный сервисный люк позволяет ускорить техническое обслуживание водонагревателя;
· Оснащен капиллярным термостатом.
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	Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Fora 80

	Технические характеристики
Установка
вертикальная/горизонтальная
Способ крепления
настенный
Управление
электронное
Напряжение сети
220(230) В
Мощность
2 кВт
Форма
овальная
Объем
80 л
Цвет
серый
Тип ТЭНа
мокрый
Материал бака
нержавеющая сталь
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Мах тем-ра нагрева воды
80 °С
Самодиагностика
да
Резьба для подключения воды
1/2 дюйма
Антизамерзание
да
Наличие сетевой вилки
да
УЗО в комплекте
да
Пульт ДУ
нет
Высота
984 мм
Ширина
514 мм
Глубина
290 мм
Вес нетто
17.9 кг
Габариты без упаковки
514х290х984 мм
Поддержка Wi-fi
нет
Серия
Fora
Количество ТЭНов
1 шт
Макс. давление воды
7 бар
Подводка
нижняя/боковая
Магниевый анод
да
Ускоренный нагрев
да
Предохранительный клапан
да
Обратный клапан
есть
Время нагрева на 45 °C
104 мин
Степень защиты от воды
X4 IP
Дисплей
есть
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi
нет
Умный дом
нет
Голосовой помощник
нет
Фильтр для воды
нет
Преимущества Термекс Fora 80
· Современная система настройки нагрева. Максимальная мощность моделей в новой серии - 2000 Вт, при этом в водонагревателе предусмотрено три режима работы. Режим ECO использует мощность 800 Вт и позволяет настроить температуру в диапазоне от 35°С до 55°С. Режим OPTIMAL включает в себя диапазон регулировки температуры от 35°С до 75°С, а также в этом режиме доступна регулировка мощности нагрева - можно выбрать 800, 1200 или 2000 Вт. В режиме TURBO мощность изменить нельзя, она всегда максимальна - 2000 Вт, а вот температуру можно задать от 35°С до 80°С.
· Защита от замерзания. Если водонагреватель остается на зимовку в неотапливаемом помещении или существует другой риск замерзания техники, NO FROST спасет аппарат от поломки. Защита от замерзания активируется автоматически, когда температуры воды во внутреннем баке опускается ниже 5°С: водонагреватель включает нагрев воды до 55°С при мощности 800 Вт и повторит нагрев в дальнейшем при необходимости.
· Функция энергосбережения. Forа заботится об экономии потребляемого электричества, поэтому, если в течение 3 минут не производить никакие настройки, активируется режим энергосбережения. При этом яркость индикации панели управления будет постепенно снижаться до 50%. Как только будет нажата любая кнопка, яркость дисплея восстановится до 100%.
· Энергонезависимая память. Forа запоминает последние настройки нагрева и сохраняет их при отключении электроэнергии. После восстановления электропитания, техника автоматически начнет нагрев по последним параметрам.
· Система самодиагностики. Встроенная система автоматически отслеживает работу водонагревателя и сообщает об ошибках. Все коды, расшифровки и рекомендации по исправлению ситуации содержатся в руководстве по эксплуатации.
· Особенности системы управления. Помимо встроенной системы настроек, в функционале управления заложены и некоторые особенности, которые делают настройки техники практичнее и удобнее. Максимальная температура нагрева в 80°С, что помогает проводить регулярную стерилизацию воды во внутренней емкости, если она застоялась, а также получить больше воды комфортной температуры, нагрева бак до максимума и смешивая ее с холодной. Также дисплей панели управления сконструирован с учетом универсальной установки, поэтому он адаптируется под положение водонагревателя и переворачивается автоматически, а элементы управления на панели расположены так, чтобы были удобны при любом положении корпуса.
· Стильный корпус с универсальной установкой. Forа сочетает в себе узкий корпус, изготовленный по технологии Double Tank, с универсальной установкой, за счет чего водонагреватель отлично подходит для компактного монтажа даже в малогабаритных помещениях. Сочетание более узкого современного корпуса и насыщенного цвета покрытия помогает гармонично вписать оборудование в дизайн помещения и превратить технику в акцент интерьера.
· Качественные материалы. В новой серии использованы лучшие материалы, проверенные временем и опытом множества пользователей. Внутренний бак изготовлен из специальной высоколегированной нержавеющей стали по технологии G.5, за счет чего имеет наиболее точные и защищенные сварные швы, отлично переносит гидроудары и коррозионную активность воды. Нагревательный элемент в серии классический - медный, за счет чего нагрев происходит быстро и эффективно.
· Технологии комфортной работы. В серии включены необходимые опции для комфортной эксплуатации - теплоизоляция Super Foam сокращает теплопотери, УЗО на сетевом шнуре надежно защищает от поражения током в случае его утечки, а длительная гарантия - 7 лет - гарантирует качество техники.
Гарантия производителя зависит от серии:
на товары Термекс

Комплектация
· Водонагреватель - 1 шт.
· Предохранительный клапан типа GP - 1 шт.
· Руководство по эксплуатации - 1 шт.
· Упаковка - 1 шт.
· Анкеры для крепежа - 1 комплект
Информация об упаковке
Единица товара: Штука
Вес, кг: 20
Длина, мм: 290
Ширина, мм: 514
Высота, мм: 984
Документация
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2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год производства – не ранее 2025 г. 
2.3. Срок и объем гарантии
Остаточный срок годности не менее 12 месяцев.
3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.
4. Срок поставки: с момента заключения договора. Поставка Товара осуществляется  в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения Договора.
5. Условия поставки
5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершить иные действия, необходимые для доставки товара. 
5.2. Предоставление документов при поставке:
5.2.1. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;


